
福建省政府采购
货物和服务项目
公开招标文件
     
 

 

 
 项目名称：三明市档案馆（档案数据中心）建设项目智能化设备采购
   备案编号：  

招标编号：                    
 

 
 

 
         采购人： 三明市档案馆

代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司
 
2022年8月
 

 

第一章   投标邀请
 

福建省建审工程项目管理咨询有限公司采用公开招标方式组织三明市档案馆（档案数据中心）建设项目智能化设备采购（以下简称：“本项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。
1、备案编号：
2、招标编号：
3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

  4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。
5、需要落实的政府采购政策：小型、微型企业，适用于（本项目）。监狱企业，适用于（本项目）。促进残疾人就业 ，适用于（本项目），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。
6、投标人的资格要求
6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。
6.2特定条件：

包：1
	明细
	描述

	单位负责人授权书
	开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函）


6.3是否接受联合体投标：接受的合同包有：合同包1。
※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明文件”详见招标文件第四章。
7、报名
7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册账号（免费注册）对本项目进行报名(请根据项目所在地，登录对应的福建省政府采购网上公开信息系统报名(即省本级网址/地市分网))，否则投标将被拒绝。
8、招标文件的获取
8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下载方式获取。
8.3、招标文件售价：0元。
9、投标截止
9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。
9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准。 
11、公告期限
11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体最先发布公告之日起5个工作日。
11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本章第11.1条载明的期限保持一致。
12、采购人：三明市档案馆
地址： 
联系方法： 

13、代理机构：福建省建审工程项目管理咨询有限公司
地址：泉州市洛江区尚东国际C幢807-817
联系方法：0598-8285409
 

附1：账户信息
	投标保证金账户

	开户名称：福建省建审工程项目管理咨询有限公司

	开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托管银行。

	银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。

	特别提示

	1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。
2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。


 

 

 

 

附2：采购标的一览表
 

金额单位：人民币元
	合同包
	品目号
	采购标的
	允许进口
	数量
	品目号预算
	合同包预算
	投标保证金

	1
	1-1

[A02010299]其他网络设备

否

1（批）

6699700

	6699700
	66997


第二章   投标人须知前附表（表1、2）
 

表1

	特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

	项号
	招标文件
（第三章）
	编列内容

	1
	6.1
	是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。

	2
	10.4
	投标文件的份数：
（1）纸质投标文件：
①资格及资信证明部分的正本0份、副本0份，报价部分的正本0份、副本0份，技术商务部分的正本0份、副本0份。
②可读介质（光盘或U盘）0份：投标人应将其上传至福建省政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中另存0份。
（2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专门规定》。

	3
	10.5-（2）-③
	允许散装或活页装订的内容或材料：
（1）投标文件的补充、修改或撤回；
（2）其他内容或材料：无。

	4
	 10.7-（1）
	是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：
不允许。

	5
	10.8-（1）
	投标有效期：投标截止时间起90个日历日。

	6
	10.10-（2）
	密封及其标记的具体形式：
（1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均应密封，否则投标将被拒绝。
（2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误投、遗漏或提前拆封的，福建省建审工程项目管理咨询有限公司不承担责任。
（3）其他：无。

	7
	12.1
	本项目推荐合同包1中标候选人数为1家。

	  8
	  12.2
	本项目中标人的确定（以合同包为单位）：
（1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确定中标人。
（2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中标人：
①招标文件规定的方式：无。。
②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确定：无。。
③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方式确定：随机抽取。
（3）本项目确定的中标人家数：
①本项目确定合同包1中标人数为1家；
②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标人。

	9
	 15.1-（2）
	质疑函原件应采用下列方式提交：书面形式。

	10
	 
   15.4
 
 
	招标文件的质疑
（1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形式提出质疑。
（2）质疑时效期间：
①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个工作日内向福建省建审工程项目管理咨询有限公司提出，招标文件公告期限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福建省建审工程项目管理咨询有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标文件第三章第15.1条的有关规定。

	11
	16.1
	监督管理部门：福建省三明市财政局（仅限依法进行政府采购的货物或服务类项目）。

	12
	18.1
	财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）：
（1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。

（2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。

※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。

	13
	19
	其他事项：
(1)本项目代理服务费由中标人支付。

(2)其他：本项目招标代理服务费按标准收费的80%收取，由中标人一次性向代理机构支付缴纳代理服务费，缴纳代理服务费专户：开户名称：福建省建审工程项目管理咨询有限公司三明分公司；开户行：兴业银行三明列东支行；账号：181040101400006937。

	     备注
	后有表2，请勿遗漏。


 

 

表2
	关于电子招标投标活动的专门规定

	序号
	编列内容

	1
	（1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定适用本项目的电子招标投标活动。
（2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子招标投标活动。
（3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节内容有冲突，应以增列内容为准：
①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。
②关于投标文件：
a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。电子投标文件的分项报价一览表、纸质投标文件的分项报价一览表、投标客户端的分项报价一览表应保持一致，并以投标客户端的分项报价一览表为准。
c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标文件为准。
③关于证明材料或资料：
a.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件），但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
b.除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将导致投标无效）。
c.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》
c1投标人在电子投标文件中可提供复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合招标文件第七章规定的打印件（或截图）皆可。
c2《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
c3有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：
a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。
b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证书完成，否则投标无效。
c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无效。
⑤关于投标人的CA证书：
a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。
b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。
c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全称”等内容，以方便识别、使用。
d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担责任。
⑥关于投标截止时间过后
a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标将被拒绝。
b.有下列情形之一的，其投标无效,其保证金不予退还：
b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为具有相同内部识别码；
b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从同一单位或个人的账户转出；
b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合同项下有其他投标人提交的投标保证金
b4不同投标人被福建省政府采购网上公开信息系统判定为串通投标的其他情形。
⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。
⑧其他：无。。


 

 

第三章   投标人须知
 
一、总则
1、适用范围
1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。
2、定义
2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。
2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名且有意向参加本项目投标的供应商。
2.3“投标人”指按照招标文件第一章第7条规定进行报名并参加本项目投标的供应商。
2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接受授权方。
 
二、投标人
3、合格投标人
3.1一般规定
（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法、政府采购质疑和投诉办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。
（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。
3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1条规定，同时还应遵守下列规定：
（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。
（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的投标。
（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4、投标费用
4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切费用。
 
三、招标
5、招标文件
5.1招标文件由下述部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知前附表（表1、2）
（3）投标人须知
（4）资格审查与评标
（5）招标内容及要求
（6）政府采购合同（参考文本）
（7）投标文件格式
（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）
5.2招标文件的澄清或修改
（1）福建省建审工程项目管理咨询有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。
（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日历日的，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建省建审工程项目管理咨询有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间及开标时间。
（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求的，本次采购活动结束，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
6、现场考察或开标前答疑会
6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。
7、更正公告
7.1若福建省建审工程项目管理咨询有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。
7.2更正公告作为福建省建审工程项目管理咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
8、终止公告
8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建省建审工程项目管理咨询有限公司可终止招标并发布终止公告。
8.2终止公告作为福建省建审工程项目管理咨询有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。
 
四、投标
9、投标
9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。
9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。
9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。
9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标，否则投标无效。
9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的采购活动，否则投标无效。
9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加投标，否则投标无效。
9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。
10、投标文件
10.1投标文件的编制
（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编制。
（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。
（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由投标人承担责任。
10.2投标文件由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）
10.3投标文件的语言
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。
（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。
10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。
10.5投标文件的格式
（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格式。
（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：
①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。
②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。
③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。
※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装订将导致投标无效。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。
（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：
①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。
②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建省建审工程项目管理咨询有限公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：
a.投标人代表签字确认；
b.加盖投标人的单位公章或校正章。
10.6投标报价
（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。
（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设定。最高限价不得超出预算金额。
（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价，即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标报价将导致投标无效。
10.7分包
（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招标文件第二章。
（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。
（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下列情形之一的，中标人不得分包：
①投标文件中未载明分包承担主体；
②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；
③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包；
  ④享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
10.8投标有效期
（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。
（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否则投标无效。
（3）根据本次采购活动的需要，福建省建审工程项目管理咨询有限公司可于投标有效期届满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建省建审工程项目管理咨询有限公司规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。
10.9投标保证金
（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的约束及担保。
（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则投标无效。
（3）提交
①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第一章。
②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。
※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格审查不合格。
（4）退还
①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福建省建审工程项目管理咨询有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。
②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账户。
③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。
④终止招标的，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。
※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。
（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。
（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
①投标人串通投标；
②投标人提供虚假材料；
③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；
⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修正；
⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；
⑦招标文件规定的其他不予退还情形；
⑧中标人有下列情形之一的：
a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订政府采购合同；
b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。
※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。
10.10投标文件的提交
（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其送达。
（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。
10.11投标文件的补充、修改或撤回
（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知福建省建审工程项目管理咨询有限公司。
（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。
※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。
10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：
（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；
（2）不符合招标文件中规定的资格要求；
（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。
 
五、开标
11、开标
11.1福建省建审工程项目管理咨询有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标会，并邀请投标人参加。
11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建省建审工程项目管理咨询有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。
11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。
11.4开标会应遵守下列规定：
（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。
（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认为需要宣布的内容等）。
（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。
（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。
（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。
※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建省建审工程项目管理咨询有限公司提出任何疑义或要求（包括质疑）。
11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次采购活动结束，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 
六、中标与政府采购合同
12、中标
12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。
12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。
12.3中标公告
（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将在招标文件载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。
（2）中标公告的公告期限为1个工作日。
（3）中标公告同时作为福建省建审工程项目管理咨询有限公司通知除中标人外的其他投标人没有中标的书面形式。
12.4中标通知书
（1）中标公告发布的同时，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。
（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
13、政府采购合同
13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为政府采购合同的签订条件。
13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。
13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。
13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。
13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。
 
七、询问、质疑与投诉
14、询问
14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建省建审工程项目管理咨询有限公司提出询问，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。
15、质疑
15.1针对同一采购程序环节的质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内一次性提出，并同时符合下列条件：
（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。
（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。
（3）质疑函应包括下列主要内容：
①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；
②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；
③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；
④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建省建审工程项目管理咨询有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；
⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：
a.质疑人代表的身份证明材料：
a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照等证明文件的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书（应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，授权书应由单位负责人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章）和委托代理人的身份证复印件。
a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。
b.其他证明材料（即事实依据和必要的法律依据）包括但不限于下列材料：
b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；
b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；
b3依法应终止采购程序的证明材料；
b4应重新采购的证明材料；
b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自己合法权益的证明材料等；
b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

   ⑥质疑人代表及其联系方法的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

   ⑦提出质疑的日期。
※质疑人为法人或其他组织的，质疑函应由单位负责人或委托代理人签字或盖章，并加盖投标人的单位公章。质疑人为自然人的，质疑函应由本人签字。
15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：
（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其理由。
（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时限内重新提交质疑函。
15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例、政府采购质疑和投诉办法的有关规定进行答复。
15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。
16、投诉
16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内按照政府采购质疑和投诉办法的有关规定向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
 
八、政府采购政策
17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委制定，包括但不限于下列具体政策要求：
17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其中：
（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照海关法实施监管。
（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。
（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。
（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝进口产品参加投标。
17.2政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采购的信息安全产品范围。
17.4符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号）规定的小型、微型企业可享受扶持政策（如：预留采购份额、价格评审优惠、优先采购）。符合财政部、司法部文件（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政策。其中：
（1）中小企业指符合下列条件的中型、小型、微型企业：
①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；；
②符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（3）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其中：
①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
②监狱企业视同小型、微型企业。
（4）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。
17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。
 
九、本项目的有关信息
18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。
18.1指定媒体：详见招标文件第二章。
18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其自行承担。
 
十、其他事项
19、其他事项：详见招标文件第二章。
 

 

 
第四章   资格审查与评标
 

 
一、资格审查
1、开标结束后，由福建省建审工程项目管理咨询有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工作的组织。
1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购人代表至少1人，由福建省建审工程项目管理咨询有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可为采购人代表或福建省建审工程项目管理咨询有限公司的工作人员。
1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。
1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：
  （1）“投标函”；

  （2）“投标人的资格及资信证明文件”

   ①一般资格证明文件：
	明细
	描述

	单位负责人授权书（若有）
	1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。电子投标文件中的本授权书（若有）应为原件的扫描件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	营业执照等证明文件
	1、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
	1、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。※无法按照第1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。 2、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳税收证明材料
	1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	依法缴纳社会保障资金证明材料
	1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：1.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。1.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。1.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
	1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
	1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	信用记录查询结果
	投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	中小企业声明函（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
	1、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）规定准确划分企业类型。2、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。3、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。4、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	联合体协议（若有）
	1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照招标文件第七章载明的格式提供“单位负责人授权书”。3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。

	检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（若有）
	1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在a7《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。※投标人应按照招标文件第七章规定提供。


   ②.其他资格证明文件：
包：1
	明细
	描述

	单位负责人授权书
	开标会现场需提供身份证原件，单位负责人授权书（附单位负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）以便现场核查、随带CA认证卡用于现场解密电子版投标文件。（投标文件中自行体现无行贿犯罪情形进行说明或承诺函）


  （3）投标保证金。
1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

  （1）一般情形：
	明细

	未按照招标文件规定提交投标函

	未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件

	未按照招标文件规定提交投标保证金


  （2）本项目规定的其他情形：
包：1
         无
1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。
2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建省建审工程项目管理咨询有限公司统一对外发布。
3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结束，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
 

二、评标
4、资格审查结束后，由福建省建审工程项目管理咨询有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。
5、评标委员会
5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生的评标专家4人。
5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：
（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。
（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。
（3）评标的依据是招标文件和投标文件。
（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。
（5）评标应遵守下列评标纪律：
①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建省建审工程项目管理咨询有限公司统一对外发布。
②对福建省建审工程项目管理咨询有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。
③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。
④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报告。
※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。
6、评标程序
6.1评标前的准备工作
（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务和评标纪律。
（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。
6.2符合性审查
（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应不存在重大偏差或保留。
（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标文件。
（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。
（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：
①项目一般情形：
	明细

	违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定；

	属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形；

	投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。


②本项目规定的其他情形：

包：1

包一般情形

         无
技术符合性
	明细

	投标人技术部分实际得分不少于招标文件设定的技术部分总分50%的技术符合性审查合格，否则技术符合性审查不合格，作为无效标处理。


商务符合性
	明细

	投标人的投标文件满足招标文件“第五章 三、商务条件”中的任何一项要求的商务符合性审查合格，否则商务符合性审查不合格，作为无效标处理。


附加符合性

         无

价格符合性
6.3澄清有关问题
（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或补正。
（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（4）关于细微偏差
①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。
（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）
①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定执行。
②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：
a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行评标。
b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。
③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。
6.4比较与评价
（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）
①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：
a.招标文件规定的方式：无。。
b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章第6.4条第（2）款第①、②规定处理。
（3）漏（缺）项
①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视为已经包括在投标总价中。
②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。
6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。
6.6编写评标报告
（1）评标报告由评标委员会负责编写。
（2）评标报告应包括下列内容：
①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
②投标人名单和评标委员会成员名单；
③评标方法和标准；
④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；
⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；
⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或补正，评委更换等。
6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。
6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告本项目监督管理部门：
（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；
（2）妨碍其他投标人的竞争行为；
（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。
6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：
（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；
（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。
※若废标，则本次采购活动结束，福建省建审工程项目管理咨询有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。
7、评标方法和标准
7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准
 
合同包1采用综合评分法：
（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。
（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产品在采购活动中可享有的加分优惠）。
（3）各项评审因素的设置如下：
①价格项（F1×A1）满分为30分。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

（一）中小企业优惠政策：财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件精神，在非专门面向中小企业的采购项目中，对符合上述管理办法规定的小微企业报价给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。货物类项目投标产品属于小微企业生产的、服务类项目由小微企业提供服务的，可享受优惠政策。认定标准按照国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局《中小企业标准暂行规定》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，提供的资料不符合要求的不享受本优惠政策。 （二）监狱企业优惠政策：根据财库【2014】68号文《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，提供的资料不符合要求的不享受本优惠政策。（三）残疾人福利性单位优惠政策：根据财库〔2017〕141号文《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。根据福建省财政厅 福建省民政厅 福建省残疾人联合会《关于进一步落实政府采购支持残疾人就业政策的通知》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对残疾人福利性单位产品价格给予10%的价格扣除。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定格式的《残疾人福利性单位声明函》并加单位公章。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 其它要求：1、供应商应提供小型、微型企业产品统计表，该表附在报价部分(电子资料应上传在对应评分模块)。否则不予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 2、中标、成交供应商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，采购代理机构将在中标、成交结果同时公告其相应的《声明函》，接受社会监督。如发现供应商提供的《声明函》与事实不符的，视为其提供虚假材料谋取中标、成交，其中标、成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任 。 
b.优先类节能产品、环境标志产品： 投标人在投标时必须对属于节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品单独在节能产品、环境标志产品统计表中填写，并提供产品经国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章。未单独分项报价或未提供证明资料的不给予价格扣除。 若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能(非强制类产品)、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能(非强制类产品)、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能(非强制类产品)、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。注：①同一合同包内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品部分价格扣除只对属于非强制类产品进行价格扣除，强制类产品不给予价格扣除（如强制类产品计入节能、环境标志产品的报价总金额，本项目不给予价格扣除）；②若同一合同包内的节能、减排、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予价格扣除。获得上述认证的产品在投标时应提供产品经国家确定的认证机构出具的、在评标时处于有效期之内的节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品认证证书复印件加盖投标人公章) 。
②技术项（F2×A2）满分为55分。

	评标项目
	评标分值


	评标方法描述

	1技术和服务要求响应情况
	16
	根据招标文件技术和服务要求中的采购清单的设备性能以及技术参数或配置要求中的细项逐项响应等方面情况由评委进行评议评分，标注“▲”的条款为重要参数（共计8项），每负偏离一项扣2分，扣完分为止。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供佐证资料，否则视为负偏离。

	
	39
	根据招标文件技术和服务要求中的采购清单的设备性能以及技术参数或配置要求的逐项响应等方面情况由评委进行评议评分，除标注“▲”的参数以外，投标人所投设备完全满足招标文件技术参数或配置要求的，得39分。每负偏离一项扣0.5分；扣完为止，正偏离不加分。有要求提供相关证明材料佐证的关键技术指标须按要求提供佐证资料，否则视为负偏离。


③商务项（F3×A3）满分为15分。

	评标项目
	评标分值
	评标方法描述

	1.投标人技术支撑能力
	1
	投标人或其上级公司（含上级公司授权分支机构）云灾备容灾解决方案获得可信云认证的得1分 ，提供相关资质材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	2.投标人技术支撑能力
	1
	投标人或其上级公司（含上级公司授权分支机构）云专线解决方案获得可信云认证的得1分 ，提供相关资质材料复印件并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.投标人技术实力
	2
	 投标人项目人员具备:(1)信息系统项目管理师(高级)认证证书;得1分，(2)通信工程师(互联网技术)认证证书;得0.5分(3)网络视频监控维护工程师认证证书;得0.5分。未提供不得分。(须提供有效证书复印件并加盖投标人公章，并同时提供投标单位在投标截止时间前三个月为其缴纳的社保证明材料，未提供或证明材料提供不全的不得分，原件备查。

	4.投标人技术实力
	1
	投标人项目技术团队具备注册安全工程师人员进行项目管理的得1分（须提供注册安全工程师人员资质证书复印件，否则不得分）。

	5.投标人技术实力
	1
	为保证项目网络交付能力，承建过政务基础信息网络的得1分；（需同时提供项目的中标公告、中标通知书、合同文本以及能够证明该业绩项目已经验收合格的相关证明文件复印件，未提供上述四项证明材料的不计分）。

	6.案例业绩
	3
	根据投标人提供近三年以来（以合同签订日为准）至本项目截标时间止，独立中标承建完成类似项目业绩,每个提供1个的得1分，满分3分；投标人须提供业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件并加盖投标人公章，未同时提供以上证明材料的业绩不得相应业绩分。（原件备查）

	7.项目实施方案
	2
	据投标人提供的施工组织结构图、管理人员和实施人员数量配置、质量保证措施、安全文明施工措施的实用性和合理性, 由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1.5分，一般的得1分。

	8.运维方案
	2
	根据投标人的售后运维方案的可行性、科学性、先进性、符合性和完整性等情况，包括项目现状分析、需求理解、总体设 计思路、系统体系结构等内容，以文字或图形方式详细描述。由评委进行横向对比，综合评价，优的得2分，良的得1.5分，一般的得1分。

	9.售后服务承诺
	2
	根据投标人对本项目的售后服务承诺，承诺在原有质保基础上延长2年售后服务的得2分，承诺在原有质保基础上延长1年的得1分，未承诺的不得分。


④加分项（F4×A4）
a.优先类节能产品、环境标志产品：
a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。
a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
         无
（4）中标候选人排列规则顺序如下：
a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。
b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低到高顺序排列。
c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。
8、其他规定
8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。
8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。
8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。
8.4其他：无。

 

 
 
第五章   招标内容及要求
项目概况（采购标的）

本工程项目位于三明市档案局档案馆区域。项目地上九层，地下一层。项目用地面积9033平方米，项目总建筑面积23179平方米。 项目采购内容以招标文件采购清单为准。

档案馆此次智能化建设项目内容包含如下系统：

1.综合布线系统

2.计算机网络系统

3.视频监控系统

4.入侵报警求助系统

5.门禁管理系统

6.无线巡更系统

7.停车场管理系统

8.环境管理监控系统

9.信息发布引导查询系统

10.楼宇自动化控制系统

11.背景音乐与广播系统

12.多媒体会议系统

设计依据（参照以下标准最新版）

1.《智能建筑设 计标准》GB50134

2.《档案馆建筑设 计规范》JGJ23

3.《数据中心设 计规范》 GB50174

4.《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T28181

5.《数字高清视频监控系统技术规范》DB35/T(24)

6.《视频安防监控系统工程设 计规范》GB 50395

7.《综合布线系统工程设 计规范》GB50311

8.《安全防范工程技术规范》GB 50348

9.《入侵报警系统工程设 计规范》GB 50394

10.《出入口控制系统工程设 计规范》GB 50396

11.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343

12.《建筑设 计防火规范》GB 50016

13.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

14.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

15.《信息技术、软件包质量要求和测试》GB/T17544

16.《电子信息系统机房设 计规范》GB50174

17.《信息技术 安全技术 IT网络安全》GB/T25068
二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
投标时无需提供3C证书，属于3C认证的范围的产品，由中标人在设备进场前提供3C证书。

（一）采购清单

	序号
	项目名称
	技术参数或配置要求
	单位
	数量

	一
	综合布线系统
	
	

	
	配管


	（1）砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	3081.260

	
	
	（2）砖、混凝土结构暗配 JDG25
	m
	1598.370

	
	双绞线缆
	（1）双绞线缆(管内穿放 UTP6
	m
	4079.890

	
	
	（2）双绞线缆(线槽内布放 UTP6
	m
	15391.900

	
	
	（3）双绞线缆(管内穿放 STP6
	m
	1000.000

	
	
	（4）双绞线缆(线槽内布放 STP6
	m
	4000.000

	
	大对数电缆
	(1)100对大对数线缆,桥架敷设。
	m
	196.910

	
	光缆
	(1)24芯室内型单模千兆光纤,OFNR；外护套材料：聚乙烯（PE） ；管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用。
	m
	426.020

	
	接线盒
	（1）接线盒安装(暗装接线盒)
	个
	437.000

	
	软接头(软管)
	（1）金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	组
	136.000

	
	
	（1）金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m)
	组
	86.500

	
	跳线
	(1)六类非屏蔽跳线(2M,PC端用)；1、 性能符合YD/T 1019-2013、TIA-EIA- 568C.2标准
	条
	962.000

	
	
	（2）五类非屏蔽跳线(2M,PC端用)
	条
	218.000

	
	
	（3）鸭嘴转RJ45跳线
	条
	218.000

	
	
	（4）LC-LC单模光纤跳线（双工）
	条
	30.000

	
	桥架


	（1）UPS配电垂直桥架:100×100，材质：镀锌
	m
	70.240

	
	
	（2）强电桥架:100×100，材质：镀锌
	m
	33.070

	
	
	（3）弱电桥架:200×100，材质：镀锌
	m
	21.720

	
	
	（4）智能化桥架:(100+100)×100，材质：镀锌
	m
	105.700

	
	
	（5）智能化桥架:(100+200)×100，材质：镀锌
	m
	591.110

	
	
	（6）智能化桥架:(200+100)×100，材质：镀锌
	m
	379.720

	
	
	（7）智能化桥架:(200+200)×100，材质：镀锌
	m
	8.930

	
	
	（8）智能化桥架:(300+100)×100，材质：镀锌
	m
	40.390

	
	
	（9）智能化垂直桥架:(200+200)×100，材质：镀锌
	m
	40.200

	
	
	（10）弱电网格桥架:300×100，材质：镀锌
	m
	33.790

	
	
	（11）通信桥架:(200+100)×100，材质：镀锌
	m
	11.440

	
	
	（12）网络垂直桥架:(200+100)×100，材质：镀锌
	m
	40.200

	
	铁构件
	（1）定制
	kg
	1380.819

	
	机柜、机架
	(1)42U机柜；网络机柜：网孔门标准机柜(42U)，W600*D600*H2000
	台
	3.000

	
	查询网交换机
	10/100/1000Base-T自适应电口≥24个，1G/2.5G SFP光口≥4个；交换容量≥336Gbps，包转发率≥108Mpps；

支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；

支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）；

支持搭配控制器管理平台，实现交换机内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供功能截图证明）；

支持搭配控制器管理平台，实现查看终端在交换机端口的终端类型、闲置终端、离线分布、终端迁移趋势等（提供功能截图证明）；
	台
	3.000

	
	接入层交换机
	千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个，Console口≥1个；交换容量≥432Gbps，包转发率≥132Mpps；

支持通过静态IP地址、DHCP Option43、DNS域名等多种方式发现控制器管理平台（提供后台功能截图证明）；

支持搭配控制器管理平台，实现通过移动APP远程查看端口状态，查看交换机供电情况，远程重启交换机端口等（提供第三方权威检测报告复印件,原件备查）；

▲支持搭配控制器管理平台，实现交换机内网终端互访情况全记录，东西向流量访问全记录，并可根据需求进行流量封堵（提供前第三方机构出具的权威检测报告复印件,原件备查）；
	台
	14.000

	
	配线架
	（1）48口1U高密度六类非屏蔽
	个
	21.000

	
	
	（2）24口1U光纤配线架
	个
	3.000

	
	
	（3）48口2U机柜式光纤配线架
	个
	1.000

	
	
	(1)110语音配线架（含打线块）；110对语音配线架
	个
	6.000

	
	信息插座
	（1）24口LC双工空面板
	个
	4.000

	
	布放尾纤
	（1）LC单模尾纤
	条
	120.000

	
	适配器
	（1）LC单模双工适配器
	个
	60.000

	二
	计算机网络系统
	
	

	
	无线AC控制器
	提供千兆以太网口数≥3个，内置硬盘大小≥32G；单台设备最大可支持管理AP数≥600，最大管理交换机数≥72；

支持802.1x、Portal、MAC地址认证、CA证书认证、WAPI、802.1X WEP等内部认证，以及二维码审核认证、短信认证、临时账号等访客认证等所有的认证方式（逐一提供所有认证方式后台配置截图）；

支持对接阿里钉钉、微信企业号等OA软件实现用户认证，同时用户端可以直接通过APP或轻应用即可自助管理账号密码（提供第三方权威检测报告复印件,原件备查）；

支持生物密码人脸识别认证方式，通过收集用户人脸数据建立数据库，上网认证识别用户人脸数据对比数据库，建立基于用户身份的认证机制（提供后台配置截图证明）；

▲支持基于无线内网的大数据分析功能，可通过无线网络统计当天迟到人员名单、准点人员名单、到岗率、准点率、在岗时长等考勤信息，同时可记录全单位或单用户整月考勤信息，助力单位的日常人员管理工作（提供功能截图证明）；

▲支持上网行为审计，可审计用户访问的URL、网络应用类型、非加密的邮件正文及其附件内容、Web BBS发帖内容、微博内容、FTP上传和下载的文件名、TELNET执行的命令等（提供第三方权威检测报告复印件,原件备查）；

支持网络应用智能缓存，实现对APP和常用传输文件格式的本地缓存，实现出口下行网络加速或节流（提供后台功能配置截图证明）；
	台
	1.000

	
	线管理器
	（1）1U理线器
	个
	23.000

	
	吸顶无线AP
	1. 最高支持802.11ax 协议，兼容802.11a/b/g/n/ac协议；；整机采用三射频设计，Radio1最大传输速率≥370Mbps，Radio2最大传输速率≥1200Mbps，Radio3最大传输速率≥300Mbps，整机最大传输速率≥1.8Gbps
为尽可能保障系统兼容性，要求与“无线AC控制器”
	台
	44.000

	
	信息插座
	(1)国标单口工作面板（墙插）； 
	个
	236.000

	
	
	(2) 国标单口工作面板（地插），
	个
	49.000

	
	
	(3) 国标双口工作面板（墙插）； 
	个
	229.000

	
	
	(4) 国标双口工作面板（地插）；
	个
	22.000

	
	模块
	(1)六类非屏蔽模块

(2)"模块主体塑料材质：聚碳酸酯 
	个
	536.000

	
	
	(3)五类非屏蔽模块
	个
	218.000

	
	
	（4）万兆光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	24.000

	
	
	(1)千兆模块；光模块-eSFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	40.000

	
	
	（2）万兆光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	2.000

	
	
	（3）光模块-eSFP-GE-多模模块(850nm,0.55km,LC)
	个
	28.000

	
	光缆
	(1)8芯单模光纤；管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用。
	m
	154.740

	
	机柜、机架
	(2)24U机柜(内装有(设有安装导轨)；配16A漏电保护器1个、8位PDU排插1个。
	台
	3.000

	
	
	(1)42U标准机柜；网孔门标准机柜
	台
	3.000

	
	48口工业级环网交换机
	千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个，Console口≥1个；

交换容量≥432Gbps，包转发率≥132Mpps；
	台
	6.000

	
	8口接入交换机
	10/100/1000Base-T自适应电口≥8个，千兆SFP光口≥4个；

交换容量≥336Gbps，包转发率≥27Mpps；

支持搭配控制器管理平台，实现对交换机进行胖瘦两种工作模式的切换管理，可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换；
	台
	3.000

	
	4口接入交换机
	交换容量≥256Gbps，包转发率≥27Mpps；千兆电口≥4个。
	台
	5.000

	
	配线架
	(1)24口1U光纤配线架；ODF体尺寸：430*300*50mm ODF体板材材质； 
	台
	1.000

	
	布放尾纤
	(1)LC单模尾纤；纤芯类型：OS2连接器插针类型：陶瓷。
	条
	16.000

	
	适配器
	（1）LC单模双工适配器
	个
	8.000

	
	跳线
	(1)LC-LC单模光纤跳线（双工）；纤芯类型：OS2连接器插针类型：陶瓷。
	条
	4.000

	三
	视频监控系统
	
	

	
	配管
	（1）砖、混凝土结构暗配 JDG25
	m
	1116.530

	
	软接头(软管)
	（1）金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m)
	个
	88.000

	
	配线
	（1）穿多芯软导线(二芯 RVV2×1.0
	m
	1204.530

	
	
	（2）线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVV2×1.0(CT)
	m
	7742.150

	
	双绞线缆
	（1）双绞线缆(管内穿放 UTP6
	m
	5079.890

	
	
	（2）双绞线缆(线槽内布放 UTP6
	m
	30249.350

	
	电力电缆
	（1）室内铜芯电缆敷设 ZR-YJV3×4
	m
	207.290

	
	电力电缆头
	（1）1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2)
	个
	6.000

	
	电梯专用半球摄像机
	主码流支持1920x1080@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720;最低照度彩色0.005lx，黑白0.0005lx;
内置GPU芯片，麦克风，扬声器可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭电瓶车遗留侦测功能。
支持TOF遮挡报警功能，可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭TOF遮挡报警功能，对视频画面中的人为遮挡行为进行检测报警，可联动录像、抓图、声音报警，可设置过滤时间间隔。
支持声音报警功能，当TOF遮挡报警、电瓶车遗留侦测报警产生报警时，可在报警布防时间内触发联动声音警报，报警声音模式可设置为警戒音和提示音两种。
	台
	3.000

	
	高清网络半球摄像机（核心产品）
	具有200万像素 CMOS传感器。最大分辨率1920x1080；
红外（激光）摄像机在30米距离下应能探测到目标。在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。最大亮度鉴别等级不小于11级;
支持POE供电。
	台
	189.000

	
	室内高速球型网络摄像机
	室内高速球型网络摄像机
视频输出支持≥1920×1080@25fps，分辨力≥1100TVL，红外距离可达≥240米；支持≥23倍光学变焦；支持最低照度可达彩色≤0.0005Lux，黑白≤0.0001Lux；设备支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片。
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
可通过IE浏览器设置4个场景进行人脸抓拍，可设置每个场景的布防时间。（提供招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告复印件并加盖投标人公章做为依据，原件备查）
配置云台；支持≥300个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8条巡航路径，支持≥4条模式路径设置，支持预置位冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。
	台
	1.000

	
	室外球形摄像机(含支架)
	摄像机内置不少于2个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置1个镜头，细节路内置1个镜头。细节通道内置镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于147mm； 内置不少于2个GPU芯片；全景路视频分辨率不小于2560x1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。
全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。
▲细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。（提供公安部授权机构出具的招标公告前的有效检验报告复印件，加盖投标人公章，原件备查）
全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调（公安部授权机构出具的招标公告前的有效检验报告复印件，加盖投标人公章原件备查）
	台
	3.000

	
	管理电脑(与门禁系统共用)
	(1) CPU ：十代英特尔酷睿i5，六核硬盘：256G SSD + 1TB  SATA硬盘；内存：8G DDR4；显卡：4G独立显卡。
	台
	1.000

	
	55寸液晶拼接大屏（配LCD拼接屏支架）
	LCD液晶显示单元；
尺寸：≥55英寸；
单元分辨率：≥1920x1080；
视角：≥178°(水平)/ 178°(垂直)；响应时间：≥6.5 ms (G to G)；对比度：≥3000:1；亮度：≥500cd/㎡；物理拼缝：≤3.5mm；
功耗：≤190W；电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz；寿命：≥60000 小时；工作温度和湿度：0℃--40℃，20%--80%(无凝露)；
	套
	6.000

	
	高清解码器
	具有8个HDMI输出接口、1个VGA输入接口、1个DVI输入接口、2个USB口、1个语音对讲输入、1个语音对讲输出、8个音频输出、8个报警输入、8个报警输出、1个RS485接口、4个CVBS输出接口（通过转接头实现）、1个RS232接口，2个千兆网口、2个光口。

支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台方式访问管理。（第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

▲支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
	台
	1.000

	
	楼层显示器
	终端集中管理，支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等；支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。
分级管理权限，支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源；支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。
亮度≥350 cd/m²
物理分辨率≥1920*1080
对比度≥4000：1 
尺寸≥32 吋； 内存：2 GB 内置存储：16 GB EMMC。
	台
	3.000

	
	直流电源
	(1)DC12V/29A电源
	台
	7.000

	
	摄像机电源
	(1) DC12V/10A
	台
	5.000

	
	36盘位存储主机
	配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥32GB，配置≥3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。
单设备标配≥2个千兆网口，可增扩≥2个千兆网口或增配≥2个10Gb光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥3个SAS3.0接口；
设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；

支持不低于1024Mbps图片转发；支持不低于1024Mbps图片并发输入，同时不低于1024Mbps图片并发输出（第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）

支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议；应能接入并存储2048Mbps视频图像，同时转发2048Mbps的视频图像，同时下载2048Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行2048路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。（第三方权威机构检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
	台
	3.000

	
	8T企业级存储硬盘
	（1）3.5英寸，8TB，128M，SATA3 6Gb/s。
	个
	100.000

	
	网络控制键盘
	四维摇杆触控网络键盘，，具有≥1个100M/1000M自适应以太网口、≥2个USB接口、≥1个HDMI接口、≥1个DVI接口、≥1对3.5mm音频输入输出接口，支持WiFi、支持POE供电；支持≥4路1080P视频解码显示，最大≥16画面分割显示；
支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能，支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备；
支持通过摇杆或触控屏实现云台设备控制功能，支持预置位、自动巡航、模式路径、光圈调节、变焦、雨刷、灯光等功能；
屏幕尺寸＞10英寸，分辨率≥1280*720，支持DVI和HDMI接口外接显示设备实现图像预览；
	台/套
	1.000

	四
	停车场管理系统
	
	

	
	停车场服务器
	1个1000Mbps自适应网口,8个100M网口（P1~P8为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、1个RS485、4个USB；2个开关量输入，1个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留ESATA接口、1个HDMI输出接口；
存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥1500万辆通行车辆信息 和 400万辆的过车通行图片 ； 
完善的数据查询统计功能；
视频录像：支持录像存储，支持录像计划，支持关联录像回放下载，保存完整数据链，节省录像服务器。
	台
	2.000

	
	停车场管理显示器
	≥22寸显示器；LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤24W
接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1, BNC  IN× 1, AUDIO IN × 1 , 2 W 8 Ω  OUT × 1, USB 2.0 × 1。
	台
	1.000

	
	双绞线缆
	（1）双绞线缆(管内穿放 UTP6)
	m
	88.640

	
	打印机
	（1）停车场管理设备(收据打印机)
	台
	1.000

	
	配管
	（1）砖、混凝土结构暗配 PVC25
	m
	181.890

	
	停车场车牌识别一体机
	≥400万像素高清摄像机，最大分辨率可达2688*1520，帧率高达25fps；
集成度高：集摄像机、LED显示屏、补光灯、镜头、喇叭功放于一体，有效节省施工布线成本；
支持识别的号牌类型包括大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、教练汽车、新能源汽车、军车等；2019式武警车牌等国标车牌； 
黑白名单控制：支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；
支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别，准确率99.9%以上；
	台
	6.000

	
	收费岗亭
	（1）不锈钢材质；1.2*1.5*2.4m铝合金彩钢门。
	套
	2.000

	
	LED显示屏
	双基色显示，可以显示红色、绿色、黄色分辨率64*64，支持最小16点阵显示；显示亮度：1600cd/m2；显示屏尺寸：364mm*484mm*60mm；
支持自定义语音报备，比如车牌信息、广告宣传信息、余位信息等可显示数字、字符、图形（BMP格式）、汉字，支持GB2312字符集，支持16x16点阵、32x32点阵常用汉字室外使用；内置语音模块可通过网线控制语音输出支持自定义语音播报；
防护等级IP54。
	套
	1.000

	
	智能快速道闸
	道闸类型：直杆；起落速度：≤3秒；；输入电源：220V50Hz；工作电压：90W220VAC；工作环境温度：-10℃～+55℃；具有遇阻返回功能：当闸杆下落时，遇到物体阻挡，将立即开闸；应有自锁手动解除装置，停电时能解脱自锁，实现手动控制功能； 应有自动限位功能，档杆开关到位后，将自动停机限位； 应装有热过载保护装置。
	台
	6.000

	
	防砸雷达
	采用79GHz MMIC技术，环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响” 采用79GHz MMIC技术，环境适应性强，检测性能不受电磁干扰、光照、灰尘、雨雪等外界环境影响;
雷达检测距离可调，检测宽度可调，操作方便，通用性强；具备检测车和人功能，支持单人过滤。
	台
	6.000

	五
	入侵报警求助系统
	
	

	
	紧急报警按钮
	(1) 面板式（适合86底盒）钥匙复位。
	个
	3.000

	
	接线盒
	（1）接线盒
	m
	180.000

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个
	87.500

	
	可编程控制键盘
	支持80x25mm大屏显示；支持LED显示系统实时状态；支持防区状态实时显示；最大可添加32张卡片；
支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；可针对单防区进行布撤防；支持在线编程；
	个
	1.000

	
	入侵报警主机
	总线制结构；支持两条总线，总线无极性，支持手牵手总线拓扑，每条可达2400m（RVV2*1.5mm2）；
8个板载有线防区，可扩展至256个；4个板载触发器输出，可扩展至256个；支持8个无线485模块），每个模块可以连接8个无线探测器；
支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm）；
支持远程升级,远程导入导出配置参数用户：网络用户32个，包括管理员、操作员、安装员，制造商。
	台
	1.000

	
	模块(模块箱)
	(1)总线网络报警主机八防区扩展模块
	套
	13.000

	
	配线
	(1)穿多芯软导线(二芯 RVV2*1.0
	m
	33.680

	
	
	(2)穿多芯软导线(四芯 RVV*4.10
	m
	1284.340

	
	
	(3)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVV2*1.0
	m
	103.730

	
	
	(4)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 四芯 RVV*4.10
	m
	7416.230

	
	
	(5)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 四芯 ZR-RVVP4×1.5
	m
	91.870

	
	入侵探测器
	被动红外-微波双鉴探测；探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测测速范围：0.2～3m/s；35Kg 防宠支持； 
	台
	178.000

	
	联动继电器
	(1) 总线网络报警主机专用/32路继电器输出/弱电
	个
	1.000

	
	声光报警器
	(1)压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：108±3。
	个
	1.000

	
	电源设备
	充电后备电池，标准电压 12V，额定容量 7.0Ah。
	个
	1.000

	六
	无线巡更系统
	
	

	
	人员卡
	(1)ABS全新材料高温层压封装，内部封装射频卡芯片。密封性好、耐高温
	个
	10.000

	
	巡更棒
	LDE高清显示屏、可多种显示，显示时间、存储条数、钮号、清晰直观，超低功耗10mA，可连续读卡15天，待机长达2个月；
无需按键开机，感应RFID技术，读卡距离＜3.5cm读卡速度＜0.3秒。
	个
	5.000

	七
	门禁管理系统
	
	

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	1153.410

	
	
	(2)砖、混凝土结构暗配 JDG25
	m
	344.860

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(管内穿放 UTP6
	m
	31.460

	
	
	(2)双绞线缆(线槽内布放 UTP6
	m
	1371.090

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个
	107.000

	
	
	(1)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m)
	个
	30.500

	
	配线
	(1)穿多芯软导线(二芯 RVV2*1.0
	m
	1176.770

	
	
	(2)穿多芯软导线(四芯 RVV4*1.0
	m
	217.090

	
	
	(3)穿多芯软导线(八芯 RVVP8×1.0
	m
	388.490

	
	
	(4)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVV2*1.0
	m
	8705.920

	
	
	(5) RVV4*1.0
	m
	2918.510

	
	
	(6)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 八芯 RVVP8×1.0
	m
	3125.630

	
	模块
	具有16个继电器输出；需要搭配DS-K2210主机使用，通过RS485与主机通讯；带机箱和供电电源；
	个
	1.000

	
	IC卡发卡器
	支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、二三代身份证卡（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡；USB2.0接口；具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座；
	台
	1.000

	
	485转换器
	(1) 高性能RS232转RS485/422转换器 转接头，双向通讯。
	个
	1.000

	
	梯控主机
	具有接口：上行TCP/IP接口1个、下行RS485通信接口2个、下行Wiegand通信接口2个、可接入读卡器数量2个、紧急输入接口1个、消防输入接口1个、维护输入接口1个、case输入接口2个、继电器输出接口5个。
主机最大可实现128层楼层权限的管理；可接入24个梯控联动模块（每个模块可控16层），控制384组继电器输出，每个继电器具有3种模式（按键/呼梯/自动）设置。
系统及各组成部分应有表明其工作正常的自检功能。主机具有看门狗检测功能。主机支持在线升级功能。主机具有防拆功能。
	台
	3.000

	
	电梯楼层控制器
	具有接口：上行RS485接口2个、报警输入接口2个、继电器输出16个、蜂鸣器接口1个、防拆接口1个。
联动模块具有防拆功能。设备自带机箱和DC12V开关电源。
	　个
	6.000

	
	接线盒
	(1)接线盒安装(暗装接线盒)
	个
	139.000

	
	网络门禁控制器
	4门单向网络门禁控制器(含消防联动模块)
主机具有接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量12个，其中8个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口8个；门磁输入接口4个；开门按钮接口4个；电锁输出接口4个；报警输出接口4个。
主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。主机应具有手动或自动校时功能。系统平台应具有视频联动报警功能。主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。
	台
	19.000

	
	双门磁力锁（配LZ支架）
	最大静态直线拉力：280kg ± 15% * 2;断电开锁，满足消防要求；
	台
	78.000

	
	门禁读卡器
	(1)"读卡频率：13.56MHz按键方式：物理按键可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号通讯方式：RS485+Wiegand工作。
	台
	84.000

	
	单门磁力锁（配LZ支架）
	最大静态直线拉力：280kg ± 15%；断电开锁，满足消防要求； 
	个
	3.000

	
	出入门按钮
	(1)输出：常开；类型：国标86型；
	个
	81.000

	
	配电箱
	(1)弱电井内不锈钢设备箱；尺寸：600*400*400mm 
	个
	4.000

	八
	环境管理监控系统
	
	　

	
	环境监控管理软件
	(1) 全中文图形化软件，支持动态图形画面不限IO点数及控制器数量支持BACnet/Modbus标准通讯协议
	套
	1.000

	
	邮件报警模块
	(1) 通讯协议接口模块，支持BACnet及Modbus协议
	个　
	1.000

	
	短信报警模块
	(1) 通讯协议接口模块，支持BACnet及Modbus协议
	个
	1.000

	
	电话报警模块
	(1) 通讯协议接口模块，支持BACnet及Modbus协议
	个
	1.000

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	1697.240

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(管内穿放 UTP6)
	m
	1720.740

	
	
	(2)双绞线缆(线槽内布放 UTP6)
	m
	1808.930

	
	串口服务器
	(1) 1个10/100M以太网RJ-45端口，4路RS485端口
	个
	8.000

	
	环境监控主机
	Intel酷睿i3 处理器 (四核, 2.4GHz )， 256G固态硬盘，4GB 1600MHz DDR32个千兆网口；含数据处理软件。
	个
	1.000

	
	现场声光报警器
	(1) 通讯协议接口模块，支持BACnet及Modbus协议
	个
	1.000

	
	软接头(软管)
	（1）金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个
	23.500

	
	一氧化碳探测器
	(1) "测量范围：0-300ppm;测量精度：±5%FS信号输出：4～20mA/0～10V;"
	个
	10.000

	
	二氧化碳探测器
	(1) 测量范围：0-2000ppm;测量精度：±5%FS信号输出：4～20mA/0～10V;
	个
	38.000

	
	温湿度传感器
	(1) 测量范围：温度-20~80℃/湿度0-100%测量精度：±0.5℃/±3%RH;信号输出：4～20mA/0～10V
	个
	328.000

	九
	信息发布引导查询系统
	
	

	
	信息发布系统服务器
	CPU ：Intel 奔腾系列  G5400  3.7GHZ内存：4个DIMM插槽，本次8G DDR4*1 硬盘：最大支持3个3.5寸硬盘，本次配置1T  SATA硬盘 ；网卡：千兆网卡。
	台
	1.000

	
	中心控制软件
	(1)定制
	套
	1.000

	
	系统授权软件
	(1)定制
	套
	1.000

	
	信息发布软件
	基于B/S和C/S架构，服务器基于linux系统。实现终端远程监控（终端工作状态，播放信息，下载监控）终端远程管理；
实用的权限与群组管理，完善的审核机制，联网集中并分权限管理。可视化信息编辑与发布，按任务分屏功能。后台具有系统管理、模板管理、任务管理、用户管理、权限管理、监控管理等功能
丰富完善的节目管理功能。 
	套
	1.000

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	92.660

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(管内穿放 UTP6
	m
	125.630

	
	
	(2)双绞线缆(线槽内布放 UTP6
	m
	638.080

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个
	7.000

	
	32寸显示一体机
	信息发布、播放、查询一体机(32寸壁装)，32寸壁挂铝合金前面框，后壳五金磨具冲压成型;工业级液晶面板，全高清，全视角IPS屏;内置信息发布系统终端授权lisense"
	台
	2.000

	
	触模查询机
	(1)21.5寸卧式触摸铝合金前面框，后壳五金磨具冲压成型;工业级液晶面板，全高清，全视角IPS屏;内置触摸查询系统终端授权license。
	台
	3.000

	
	50寸显示一体机
	信息发布、播放、查询一体机，50寸壁挂铝合金前面框，后壳五金磨具冲压成型;工业级液晶面板，全高清，全视角IPS屏;内置信息发布系统终端授权lisense"
	台
	9.000

	
	视频处理器
	单画面；带载260万、极限带载最宽：3840，最高：1920；单路网口最大带载为：65 万像素点。支持无线投屏和鼠标控制(选配)；
接口:输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x网口、1xAudio。
	台
	1.000

	
	配线
	(1)电线电缆 阻燃ZR-BVR4平方  国标铜芯
	批
	1.000

	
	停车场发送卡
	一路 DVI 视频输入；一路音频输入；双网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；一路光探头接口。 
	批
	1.000

	
	停车场接收卡
	带载128x1024；输出:16xHUB75支持32扫、支持固件程序版本回读。
	批
	1.000

	
	停车场管理电脑
	(1) CPU ：十代酷睿i5，六核硬盘：256G SSD + 1TB SATA硬盘 ，传输速率：6 Gb/s；内存：8G DDR4；显卡：高性能4G独立显卡。"
	台/套
	1.000

	
	P2.5全彩屏
	P2.5全彩屏（配固定钢结构、外框装饰）；整屏尺寸≥5.12（W）m×2.88m（H）=14.7456㎡；点间距：≤2.5mm；封装方式：SMD黑灯封装；维护方式：模组、系统卡、电源完全前维护；显示屏亮度：≥500cd/m2；刷新率：≥3840Hz；
模组机械强度：拉伸强度≥120MPA；弯曲强度≥140MPA；；
支持表面硬度测试，具备划痕性能技术，表面硬度≥15H；支持画面延时测试，LED显示屏画面延时≤1ms；检测结果为合格；
▲LED显示屏产品对LED显示屏外壳防护等级、拼装精度及节能等级进行国家 SJ/T11141-2017 标准测试。提供 CNAS 机构网页（WWW.CNAS.ORG.CN）查询结果截图加盖投标人公章；
▲投标人所投LED显示屏厂家具备防摩尔纹纹膜和显示装置技术证明；须提供LED显示屏模组发光角度测试装置技术证明材料复印件予以佐证；
投标人所投LED显示屏具有系统软件加密保护功能，需提供国家权威机构出具的相关证明文件复印件并加盖投标人公章，原件备查；
	m2
	14.75

	
	阵列声柱
	钕磁单元阵列声柱；阻抗：8Ω；额定功率：120W（480W，PEAK）；SPL（1W/1m）：96dB；带智能安装支架/嵌入式安装支架；
	台
	2.000

	
	数字功放
	数字合并式功放，内置蓝牙、MP3、无线WIFI。l4组麦克风输入，麦克风高通滤波器和低通滤波器，拥有双麦克风输入，MICA和MICB，双路独立15段参量均衡。l6个独立输出；
	台
	1.000

	
	配电箱
	(1).输出路数/额定电流(A)不小于 1P X 3路/32A；单数输出功率（KW）≤5.5KW；额定输入电压（V）三相 220/380VAC；额定输出电压（V）单相 110/220VAC；频率 50/60HZ6。 
	台
	1.000

	十
	楼宇自动化控制系统
	
	

	
	BAS服务器
	Intel酷睿i3 处理器 (四核, 2.4GHz )， 256G固态硬盘，4GB 1600MHz DDR32个千兆网口；含数据处理软件。
	台
	1.000

	
	楼控系统管理软件
	(1) 支持Windows、Linux跨平台运行B/S架构，支持云组态，包括数据通讯、数据存储、数据分析处理等支持WEB在线配置，实时动态生效，支持APP访问;支持分布式数据采集，支持多种通讯协议;支持云与云数据对接，支持WebService，支持物联网MQTT协议"
	台
	1.000

	
	管理工作站
	CPU ：十代酷睿i5，六核硬盘：256G SSD + 
1TB SATA硬盘 ，传输速率：6 Gb/s；内存：8G DDR4；显卡：高性能4G独立显卡。
	台
	1.000

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	289.580

	
	
	(2)砖、混凝土结构暗配 JDG25
	m
	1578.540

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个
	28.000

	
	
	(2)金属软管敷设(内径≤25mm 每根长≤0.5m)
	个
	57.500

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(管内穿放 UTP6
	m
	173.290

	
	
	(2)双绞线缆(线槽内布放 UTP6
	m
	1049.110

	
	配线
	(1)穿多芯软导线(二芯 RVV2*1.0
	m
	3385.080

	
	
	(2)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVV2*1.0
	m
	1910.040

	
	
	(3)穿多芯软导线(三芯 RVV3*1.5
	m
	173.290

	
	
	(4)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 三芯 RVV3*1.5
	m
	1049.110

	
	DDC控制器
	接口：网络：RJ45 10/100M BaseT1路 ，支持BACnetIP接口2路；RS485接口1路 。
	台
	30.000

	十一
	背景音乐广播系统
	
	

	
	广播设备
	（1）2U机架式结构；DVD机（也可接U盘），MP3机（可接U盘或TF卡），调谐器TUNE三种音源同时独立输出，互不干扰；配套4G U盘。
	台
	1.000

	
	远程呼叫站设备
	最远距离1KM分控，可以实现分区控制、电源控制、远程话筒讲话等；采用192*64大屏幕液晶显示屏，全中文菜单操作；
设有两个RJ45接口，可以多台远程话筒串联方式连接。
	台
	1.000

	
	智能广播控制中心
	2U机架式结构，通讯协议: CAN总线采用。
可实现定时分区、定时节目及消防紧急广播等功能；
可电脑联机操作，配有编程自动播放软件。
内置四进八出的功率分区，实现自动或手动开启或关闭分区操作；6.内置MP3播放模块，外接U盘，能实现手动、定时播放； 
四路AC220V可控电源输出；
	套
	1.000

	
	电源时序器
	可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制 。设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作      

8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源  

能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

定时功能：内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次                                                                                                                                       
	台
	2.000

	
	CD机
	2U机架式结构；可编程控制；兼容DVD SVCD DVCD VCD CD MP3 MP4等多种音频格式；带视频输出。
	台
	1.000

	
	调谐器
	2U机架式结构；可编程控制；荧光数码显示； FM 电台模式选择。
	套
	1.000

	
	消防信号智能接口
	2U机架式结构；短路信号触发或手动触发，警笛或固化录音输出；内置一分钟录音IC，可录可放；录音输入电平控制；输出音量可调。 
	台
	1.000

	
	音控器
	(1) 消防报警强切，音量调节功能。
	台
	11.000

	
	消防强切电源
	2U机架式结构；10路短路信号输入； 10路短路级联输出；10组DC24V电源输出； 
	台
	1.000

	
	前置放大器
	2U机架式结构；10路输入（5路话筒、3路线路，2路紧急输入）。
	台
	2.000

	
	纯后级功放
	2路话筒输入，3路AUX输入，1路混合输出；
额定功率：350W，功耗：650W；3.100V、70V定压输出或4-16欧定阻输出；各输入通道独立音量控制，高、低音调控制；
标准机柜式设计多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护；8.。
	套
	11.000

	
	背景音乐监听器
	2U机架式结构；10通道任意选通监听；监听音量可调；10通道的电平显示；内置监听扬声器。
	台
	1.000

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	m
	1772.180

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个/组
	5.000

	
	接线盒
	(1)接线盒安装(暗装接线盒)
	个
	10.000

	
	壁挂防水音柱(含支架)
	（1）雨天室外全天候大功率防水使用设计，壁挂或立杆安装，附带安装支架，安装极其简便，可调整安装角度；.额定功率：60W，最大功率：90W。
	个/组
	6.000

	
	吸顶天花喇叭
	（1）额定功率：3W/6W2，输入电压：70V/100V，灵敏度（1W/1M）94dB±3dB，频率响应：150-15KHz5。
	个
	158.000

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(线槽内布放 UTP5e
	m
	50.000

	
	配线
	(2)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVV2*1.0
	m
	10.000

	
	
	(3)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 RVVP2*0.3
	m
	95.000

	
	
	(4)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 ZR-RVV2×1.5
	m
	617.950

	
	
	(5)穿多芯软导线(二芯 ZR-RVV2×1.5
	m
	1777.180

	
	
	(6) ZR-RVV4×1.5(CT)
	m
	617.950

	
	
	(7)穿多芯软导线(四芯 ZR-RVV4×1.5
	m
	40.080

	
	
	(8)穿多芯软导线(二芯 ZR-RVV2×1.5
	m
	1777.180

	
	
	(9) ZR-RVV4×1.5(CT)
	m
	617.950

	
	
	(10)穿多芯软导线(四芯 ZR-RVV4×1.5
	m
	40.080

	十二
	消控室
	
	

	
	调度操作台
	(1)3联操作台； 1740mm*900mm*750*高品质冷轧钢，表面喷塑，桌面25mm厚防火板。
	m
	1.000

	
	备用电源及电池主机(柜)
	（1）用于承载40节100AH电池，含电池间的连接线、电池组开关加配电箱。
	m
	2.000

	
	UPS 不间断电源
	三进三出高频双变换在线式30KVA；
具备经济运行模式（ECO）功能;可接发电机；具备EPO功能; 直流冷启动功能
告警输出保护功能：输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电；电池电压低保护
UPS主机具备在DSP失效情况下的告警电路设计，以降低软硬件故障带来应急风险。
UPS主机具备逆变器的IGBT电压尖峰吸收电路设计，提高逆变器使用寿命。
	套
	1.000

	
	浪涌保护器
	（1）二级浪涌保护  配套安装支架
	套
	1.000

	
	蓄电池
	电池采用铅酸阀控式铅酸蓄电池，容量100AH；为了保证售后便利,投标产品蓄电池 ，需提供蓄电池制造商排污许可证（有效期内）;。提供相关证明文件。

蓄电池必须标配防漏液绝缘毯或防护托盘等防漏液措施，需具备防碰撞及控制蓄电池有效安装距离的设计，并请提供相关技术说明文件及权威机构出具的认证证书。

电池应具备一定的内部防短路设计能力，降低短路风险，提高蓄电池安全性。并提供相关技术说明文件及权威机构出具的认证证书。

气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形
	套
	80.000

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG20
	套
	33.560

	
	软接头(软管)
	(1)金属软管敷设(内径≤20mm 每根长≤0.5m)
	个/组
	3.000

	
	电力电缆
	(1)室内铜芯电缆敷设 WDZA-YJV5*16
	m
	200.000

	
	
	(2)室内铜芯电缆敷设 ZRYJV-3×4
	个/组
	62.650

	
	
	(3)室内铜芯电缆敷设 ZRYJV-3×2.5
	m
	84.150

	
	电力电缆头
	(1) 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2)
	m
	12.000

	
	接地极
	(1)防雷排插；10A，5位3孔。
	m
	20.000

	
	
	(2)防雷排插 ；16A，5位3孔。
	个
	5.000

	
	接地母线
	(1)接地母排 40×4mm240*4mm2紫铜。
	根/块
	45.000

	
	
	(2)接地铜排 20×1mm220*1mm2紫铜。
	根/块
	160.000

	
	
	(3)双色接地线 BVR-6mm2；电线电缆 阻燃ZR-BVR-6mm2 ，国标铜芯。
	m
	100.000

	
	
	(4)双色接地线 BVR-16mm2；电线电缆 阻燃ZR-BVR-16mm2，国标铜芯
	m
	100.000

	
	电源时序器
	额定输出电压：交流220V，50Hz2；额定单/总输出电流：13A/30A3；可控制电源：8路；每路动作延时时间：（范围0-999秒，单位为秒）； 
	m
	3.000

	
	联动控制主机
	端口：2个独立的三线制RS-232全双工端口，6个2线制单工端口；管理端口：RJ45 10/100Mbps自适应以太网接口，TCP/IP、UDP协议，串口全双工DB9接口，RS485 半双工接口；8路IR端口，8路com，1路以太网通讯接口，1路NET接口； 
可直接控制所有接入同一网域中的配套设备，中间无需第三方设备转换，各个控制模块可以单独联网即可工作、无需主机、更加灵活、稳定；
	m
	3.000

	
	42U机柜
	(1)42U网络机柜：网孔门标准机柜，W600*D600*H2000。
	套
	2.000

	
	24U机柜
	(1)24U网络机柜：网孔门标准机柜(24U)，W600*D600*H1500。
	台
	1.000

	十三
	多媒体会议系统
	
	

	
	8路电源控制器
	支持RS-232/PT-NET(RS-485)通讯，可方便地与第三方控制器兼容；具有以太网通讯接口，支持多达10个TCP/UDP连接；
	台
	3.000

	
	混合矩阵
	一体化机箱采用分模块设计，方便系统升级或快速维护；
支持IOS或Android触摸平板、智能手机遥控控制，并支持视频预览
支持多种输入信号格式，包括CV、YUV、S-Video、VGA、HDMI &DVI、SDI、IP、FOX各种格式；支持多种输出信号格式
	台
	3.000

	
	插座
	(1)多媒体插座 国标86型。
	台
	6.000

	
	无线投屏器
	(1) 无线投屏器，分辨率1080P，帧率30fps；支持10点触摸回传，支持鼠标模式回传。支持免配置自动连接，自动运行；超低功耗

USB 接口即插即用；支持 Windows、Mac；WiFi 2.4G/5G 双频
	台
	3.000

	
	投影机
	(1)6500流明投影机，配投影仪专用支架1.5m； 采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）；DLP投影技术，单机原始分辨率大于等于1920*1080；长宽比16:9;3.变焦比例≥1.6倍;对比度≥5,000,000:1； 光源寿命≥25000小时（正常模式）；整机3年保修。
	个
	2.000

	
	120寸电动幕
	(1)120英寸电动幕；2.03m*1.53m。
	台
	2.000

	
	小间距LED
	显示面积：≥3.2m*1.76m；整屏分辨率：≥1720*946；像素间距（mm）：≤1.86；模组分辨率（W×H）：≥172×86；模组尺寸（mm）：≥320（W）×160（H）；像素密度（点/m2 ）：≥288906；白平衡亮度（nits）：≥600；
（2）组成LED显示屏的显示模组的平均失效间隔工作时间MTBF≥100000小时，平均修复时间MTTR≤5分钟。（提供封面具有CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件）
（3）正面包边不大于5CM，采用1MM厚度的不锈钢材质，按照需方要求美化装饰。
	平方
	5.632

	
	LED处理器
	集成发送卡、视频处理功能于一体；支持≥1路DVI/HDMI/VGA/CVBS输入；支持 ≥4 个网口输出，最大带载 ≥260 万像素；
可通过物理按键对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
支持配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节；（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章）
▲支持读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数，上传校正数据到控制系统。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
支持配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
支持查看当前控制系统的映射信息，版本信息，并对控制器进行授权。（提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章，原件备查）
	台
	1.000

	
	液晶电视
	（1）≥75寸液晶电视
（2）分辨率≥4K，刷新率≥60Hz 
（3）支持HDR显示
	台
	1.000

	
	调音台
	8个话筒兼线路输入带效果返送；2组（4路）立体声音乐输入；具备主输出9段图示可调均衡，编组及主输出12段电平指示灯，方便微调及观察音源信号强弱；
内置USB声卡，能连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置蓝牙播放模块；带光纤、数字同轴；带光纤、数字同轴、AES3输出；配置USB插头DJ灯。
	台
	3.000

	
	数字音频处理器
	8进8出数字音频处理；输入输出量化不低于48KHz/24bit； 
不低于12 x9 矩阵； 
支持输入输出通道LINK和分组功能； 
	台
	3.000

	
	无线话筒主机
	AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 
DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供≥200个信道选择；先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率；内置高低功率切换功能；频率锁定功能；6.灵敏度调节功能；环形指示灯，高亮度液晶显示屏；内置陀螺仪开关，水平放置静音功能；自动搜索无干扰频点功能；
	台
	5.000

	
	无线会议鹅颈话筒
	手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 
(2)支持≥99支话筒同时使用。
	支
	18.000

	
	四通道功放
	(1) 650W四通道功放；立体声功率：8Ω450W*2，4Ω650W*2；8Ω桥接功率:1200W；信噪比：105dB；频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)；输入灵敏度：0.775V；输入阻抗：10K ohms-20K ohms10；功率：2000W。
	台
	5.000

	
	反馈抑制器
	内置24Bit  A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点；2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫。 
	台
	3.000

	
	迷你线性声源音柱
	提供墙面安装支架；额定功率：200W，最大功率：500W；阻抗：8Ω；频率响应：100Hz - 20KHz。
	个
	10.000

	
	吸顶音箱
	可选择定压或者定阻输入，定压有100V和70V可选，定阻为8Ω；可调功率：40W/20W/10W/5W；灵敏度:（1W/1M）88dB±3dB；频率响应:150-20KHz。
	台
	14.000

	
	配线
	(1) 3.5立体声双莲花连接线L=1.5m
	条
	3.000

	
	
	(2)卡侬公对母连接线黑色L=1.5m
	条
	40.000

	
	同轴电缆接头
	(1)音箱接头 长尾专业插
	个
	10.000

	
	
	(2)标准同轴电缆接头
	个
	6.000

	
	配线
	(1)穿多芯软导线(四芯 RVV4*1.0)
	m
	400.000

	十四
	安装工程
	
	

	
	光缆
	(1)光缆(线槽内布放8芯单模光纤(CT)；桥架敷设。
	m
	24.980

	
	
	(2)光缆(管内穿放 8芯单模光纤)
	m
	468.070

	
	配管
	(1)砖、混凝土结构暗配 JDG25
	m
	16.000

	
	
	(2)埋地敷设 SC100
	m
	235.800

	
	双绞线缆
	(1)双绞线缆(管内穿放 UTP6)
	m
	1577.640

	
	配线
	(1)穿多芯软导线(二芯 RVV2*1.0
	m
	16.000

	
	
	(2)穿多芯软导线(二芯 ZR-RVV2×1.5
	m
	375.770

	
	
	(3)线槽配线(多芯软导线(芯以内) 二芯 ZR-RVV2×1.5
	m
	12.640

	
	电力电缆
	(1)室内铜芯电缆敷设 ZRYJV-3×4
	m
	715.450

	
	电力电缆头
	(1) 1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2)
	m
	16.000

	
	配电箱
	(1)壁挂防水不锈钢设备箱 内有安装导轨；600*400*400mm，含交流电源防雷器1个、二合一防雷器4个、16A漏电保护器1个、6位排插1个。
	个
	5.000

	
	
	(1)停车场专用不锈钢设备箱 内设有安装导轨；600*400*400mm，含交流电源防雷器1个、二合一防雷器4个、16A漏电保护器1个、6位排插1个
	个
	3.000

	
	监控杆
	(1) 3.5米3.5+0.5米监控杆（带监控箱）
	台
	5.000

	
	配管
	(1)埋地敷设 PC50
	m
	421.000

	
	
	(2)埋地敷设 RPM50
	m
	323.500

	
	电源设备
	(1) DC12V/10A电源
	套
	6.000

	
	扩声系统设备
	(1)草地音箱
(2)采用密封式设计，外壳为阻燃材料，坚固耐用。具有防雨、防潮、耐寒、耐热、耐冲击、防盗等功能。同轴防水喇叭单元。
	台
	8.000

	
	人（手）孔井
	(1) C20混凝土(2)C25混凝土垫层
	座
	17.000

	
	挖沟槽土方
	(1)土壤类别:三类土；深度:2米以内；人机配合0.5:9.5。
	m3
	533.505

	
	填方
	(1)按设计要求。
	m3
	390.411

	
	垫层
	(1)厚度:100mm；材料:机制砂
	m3
	30.860

	
	余方弃置
	(1)按相关规定
	m3
	533.505


三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
包：1

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：合同签订后 (60) 日历天内完成设备安装调试并通过最终验收，并交付采购人使用。

3、交付条件：中标人应按照招标文件要求完成供货、安装调试完成，本项目验收符合福建省质量技术监督局的验收报告。若因中标人原因造成未能按照合同约定时间交付使用的，应按照合同有关条款支付相应违约金。

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	货物进出报验需满足国家标准，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的试验报告。

	2
	初步验收：中标人完成全部货物的进场，并完成所有设备的安装调试运行，完成全部相关设施的建设后可申请初验，采购人应当按照合同和招标文件约定的条款组织初验，初验通过后形成初验报告，项目进入试运行。

	3
	最终验收：项目初验通过后，完成初验意见整改，试运行正常1个月以上可申请终验。采购人应当按照合同和招标文件约定的条款组织最终验收，验收合格后形成验收意见并办理相关手续。


7、支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	30
	合同签订后15个工作日，支付合同总价的30%作为项目的进度款。

	2
	40
	主要设备到场安装到位，并经过监理单位报验完成后，支付合同总价的40%

	3
	25
	工程竣工验收合格后，最终结算完成，支付最终结算合同总价的25%。

	4
	5
	竣工验收合格3年后支付合同总价的5%。


8.货物基本要求
8.1货物应是全新的经检验合格的产品，完全符合招标采购规定的质量、规格和性能等要求，配完整的出厂配置及附件。投标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

8.2货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达采购人要求现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

9.安装、安装调试

9.1由中标方负责派出技术人员需与投标文件中提供的相关人员一致，到达现场在约定日期内完成安装、安装调试，直至验收合格，期间产生的所有费用均由中标方承担，不得更换人员。

9.2免送货上门费，免咨询及技术培训费。

9.3所有的线缆敷设应按相关规范和标准施工。

10. 设计变更
10.1中标人应按采购人需要，组织有关技术人员到安装施工现场勘察，在原设 计方案基础上及时提供深化设 计方案，以确保满足项目施工要求，若发现设 计有错误或不合理的地方，应及时以书面形式通知采购人，中标人方可对施工方案进行修改及施工；经采购人、设计及相关部门确认，根据实际情况增减工程量。

10.3深化设计或施工阶段若发现设计有遗漏的地方，应及时以书面形式通知采购人，中标人可对遗漏部分进行补充，经采购人、设 计及相关部门确认，由此引起工程变更的合同价款增减的费用，按设计变更后的实际增减调整；

10.4安装期间，采购人提出的设计修改通知是合同的补充，中标人不得拒绝。采购人设 计修改意见应征求中标人意见，并由双方磋商妥善解决，中标人不得以设 计修改或工作量的变化为由，解除或改变其对本合同规定的责任和义务，但安装费用按设 计变更后的实际工程量增减调整。 

项目验收

	验收期次
	验收期次说明

	1
	设备进场验收：货物进场报验需满足国家标准，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的试验报告。

	2
	初步验收：中标人完成全部货物的进场，并完成所有设备的安装调试运行，完成全部相关设施的建设后可申请初验，采购人应当按照合同和招标文件约定的条款组织初验，初验通过后形成初验报告，项目进入试运行。

	3
	最终验收：项目初验通过后，完成初验意见整改，试运行正常1个月以上可申请终验。采购人应当按照合同和招标文件约定的条款组织最终验收，验收合格后形成验收意见并办理相关手续。


验收：验收分设备进场验收、初验及终验三个阶段。

1）设备进场验收：到货检验。中标人需提供设备、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购方、监理方认可后实施。中标人负责所提供产品的出厂检验，保证产品原 产 地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向采购方、监理方提供货物制造厂的出厂检验合格报告、质量合格证书（或法定计量部门出具的检定证书）、原装拼配货物的证明资料和文件。采购方、监理方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对。由中标人和采购方共同对设备的数量、其质量、外包装等根据本章节的有关规定检验。

2）初步验收：

设备安装调试（包括整机性能测试）过程，中标方应作详细的安装调试记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件规定的技术要求，检验记录应真实，其原件必须提供给采购人及监理方。项目相关设备完成安装调试后，中标人可申请初验，中标人应向采购人提出初验申请和验收文档，由采购人邀请相关专家和业务部门根据合同约定和国家相关标准对项目进行初验并出具初验报告。

3）最终验收：

最终验收由采购人组织相关人员及邀请有关专家组成验收小组进行。检测未通过的，不予组织项目终验。最终验收时应提交项目过程文档（包括申请书、竣工文档、图纸、整改报告、检测报告等）及初验意见整改报告。

2、验收费用：项目验收过程中所发生的一切费用由中标人承担。
12.  售后服务

12.1中标人对整体项目（含软硬件）提供至少为期叁年的质保期，质保期自联合验收合格之日起计算。在质量保修期内设备运行发生故障，投标人应免费更换所有损坏部件，并免费提供维修和咨询服务。质量保修期内由中标单位每半年对软件系统和设备进行巡查检修和维护。

12.2质保期内设备运行发生故障或出现故障或质量问题, 中标方接到采购人故障通知后，需在1小时内做出响应，并在2小时内到达设备安装地点及时排除故障，如故障无法排除，中标人应在出现故障12小时内负责提供替代设备，若机件损坏，中标方应免费更换损坏的零部件，其相关费用由中标方负责。

12.3免费质量保修期结束后，中标人应提供终身免费咨询及有偿维修服务，货物一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对设备进行维修且只收取更换的零配件成本费及检修人员差旅费。

12.4中标人如有违反上述保修服务条款或自身承诺，采购人有权没收其履约及质量保证金，造成损失的同时应承担赔偿责任。

12.5本工程质量标准必须达到国家现行的验收标准中规定的合格等级，并通过采购人的验收。

13.人员培训
13.1根据货物特点及技术要求，中标方应对采购人的项目相关人员进行培训。

13.2现场培训：中标方应安排专业技术人员免费对采购人技术人员进行系统管理、使用操作、设备维修、保养等技术培训，直至采购人的技术人员能熟练独立工作为止，其间所发生的一切培训费包括中标方一切费用（包含住宿、交通、生活补助等）由中标方承担。

13.3培训费用:所有的费用均计入总报价。

13.4技术资料要求：中标方提供完整的技术资料包括：验收文档（含产品合格证、验收清单、技术说明书、使用说明书、设备安装调试资料及其维修资料、出厂检验合格报告、装箱单、零部件目录、备品备件易耗件清单、完整的竣工图纸及合同中要求的其他文件资料等）。

14.安全防护
中标方在项目实施过程中应采取各项有效安全措施并为项目实施人员缴纳安全施工相关保险，施工过程中如造成人员伤亡，一切民事责任赔偿和刑事责任由中标方承担。

15. 报价要求
15.1 投标人提供的货物投标价格单位为人民币元。

15.2由于项目上存在设计变更的可能性，因此应允许采购人分批进货和数量等方面适度调整。

15.3投标报价应根据招标文件采购清单进行报价。

15.4项目价格包含：招标文件采购清单、预算书及《采购文件》要求的全部内容，将项目完成直至验收合格交付采购人使用所需的一切费用。包括但不限于以下费用：项目所需的设备、主要配件、易损件、材料、各个系统、线缆铺设、运输保险、项目安装施工、深化设 计、调试及通过验收、人员培训、劳保费（注:无论中标人劳保费用按何类计取,成交价格中均包含劳保费，成交后此项费用均不做任何调整，签订合同时仍以成交价为合同价款）、措施费、企业管理费、材料价格浮动、系统集成费及涉及本采购项目的相关税费和维护保修期内的费用等。

15.5本项目实行合同总包干价。投标报价应包括货物价格、人员施工费、运输费、搬运费、安装费、根据建设工程总承包合同约定，此项目中标人应按中标金额的1.5%支付给大楼总承包单位配合费用、货物运至采购人指 定地点后的保管费、质量保修期内的维护费用、调试费、验收费、技术服务费、差旅费、培训费、保险费、检验费、税费、专用工具费、备品备件费、招标服务费以及所有不可预见的费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

15.6投标人必须自行考虑在本项目实施与运维保障期间的一切可能产生的费用，在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。

15.7投标人在投标时应充分考虑设备安装时建筑施工图已确定的预留位置及预埋、预留孔洞位置，确保管道走向合理协调，实际施工中如发生管线冲突或预埋、预留孔洞不足问题，中标方应无条件配合采购人进行设 计方案优化及改造实施工作。各投标人应充分考虑整个施工期可能发生的各种费用，此项费用包干使用不作调整。

16.违约
16.1如果中标人未能按规定的时间按时足额交付的（不可抗力除外），在中标人书面同意支付延期交付违约金的条件下，采购人有权选择同意延长交付期还是不予延长交付期，采购人同意延长交付期的，延期交付的时间由双方别行确定。延期交付违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中扣除。延期交付违约金比率为每迟交1天，按迟交付期金额的0.1％。但是，延期交付期违约金的支付总额不得超过迟交付期部分合同金额的10％。
16.2如果中标人未能按规定的时间或双方另行确定的延期交付期按时足额交付的（不可抗力除外），每逾期1天，中标人应按迟交付期金额的0.1％向采购人支付逾期交付的违约金。逾期交付违约金的支付采购人有权从未付的合同货款中予以扣除。若中标人逾期交付达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除合同，中标人仍应按上述约定支付延期交付违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。
四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2.其它要求

2.1本项目不允许中标方以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方终止合同，视为中标方违约，中标方违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

2.2本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标方签订合同时，双方可另行协商订立。

2.3投标人中 标 后，如果不按规定与采购人签订合同，采购人有权取消其中标资格。中标人签订合同后不履行其投标承诺或者其它由于中标方原因造成无法履行合同的，均视为中标方违约，采购人有权单方解除合同，相应的法律责任由中标人承担，给采购人造成损失的，应予赔偿。

2.4项目实施过程中，投标人必须采用正版系统软件和开发工具软件，如因版权问题导致实施计划延误，或受到来自第三方关于侵犯专 利权、“应用软件”设 计权及其他知识产权的法律指控时，投标人须承担由此而引起的一切责任和费用；所有涉及知识产权的产品及设 计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权索偿或诉讼，否则，由此产生的损失由投标人承担。

 
 

第六章   政府采购合同（参考文本）
 
编制说明
1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。
2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。
3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。
 
甲方：（采购人全称）
乙方：（中标人全称）
 
根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：
1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：
1.1合同条款；
1.2招标文件、乙方的投标文件；
1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。
2、合同标的
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
3、合同总金额
3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。
4、合同标的交付时间、地点和条件
4.1交付时间：                     ；
4.2交付地点：                     ；
4.3交付条件：                     。
5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6、验收
6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：
□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。
8、履约保证金
□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。
9、合同有效期
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
10、违约责任
（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。
11、知识产权
11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。
11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
12、解决争议的方法
12.1甲、乙双方协商解决。
12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：
□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。
13、不可抗力
13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。
14、合同条款
（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。
15、其他约定
15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。
15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。
15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。
15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。
15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。
（以下无正文）
 
 
甲方：                                  乙方：
住所：                                  住所：
单位负责人：                            单位负责人：
 
委托代理人：                            委托代理人：
 
联系方法：                              联系方法：
开户银行：                              开户银行：
账号：                                  账号：
 
 
签订地点：                
签订日期：    年   月   日
 

 

                                                                                  
第七章   投标文件格式
编制说明
 
1、除招标文件另有规定外，本章中：
1.1涉及投标人的“全称”：
（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。
1.2涉及投标人“加盖单位公章”：
（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位公章。
1.3涉及“投标人代表签字”：
（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。
1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户等。
1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。
2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：
2.1投标人应按照招标文件第四章第1.3条第（2）款规定及本章规定进行编制，如有必要，可增加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。
2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章第2.1条规定提交相应的全部资料。
3、投标人对投标文件的索引应编制页码。
4、除招标文件另有规定外，本章中：
4.1除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。
4.2除《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》外，若投标人提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。
4.3《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》：投标人在纸质投标文件正本中提供原件、复印件（含扫描件）、符合本章规定的打印件（或截图）皆可。
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（资格及资信证明部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索引
一、投标函
二、投标人的资格及资信证明文件
三、投标保证金
 
 
 
★注意
资格及资信证明部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则资格审查不合格。
一、投标函
致：                     
兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号：     ）的投标邀请，本投标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标，并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组成：
（1）资格及资信证明部分
①投标函
②投标人的资格及资信证明文件
③投标保证金
（2）报价部分
①开标一览表
②投标分项报价表
③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
④招标文件规定的加分证明材料（若有）
（3）技术商务部分
①标的说明一览表
②技术和服务要求响应表
③商务条件响应表
④投标人提交的其他资料（若有）
根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：
1、确认：
1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。
1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。
2、承诺及声明：
2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明的“二、投标人”之规定，否则投标无效。
2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。
2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。
2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保持有效。
2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。
2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。
2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：
通信地址：                                        邮编：                 
联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
二、投标人的资格及资信证明文件
 
二-1单位负责人授权书（若有）
 
致：                     
我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。
投标人代表无转委权。特此授权。
（以下无正文）
 
单位负责人：             身份证号：                        手机：              
投标人代表：             身份证号：                        手机：              
 
授权方
投标人：（全称并加盖单位公章）
单位负责人签字或盖章：                   
 
接受授权方
投标人代表签字：                   
 
签署日期：    年   月   日
 
附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件
	 
要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。
 


 
★注意：
1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。
3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。
 
 
二-2营业执照等证明文件
 
致：                     
（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。
3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-3财务状况报告（财务报告、或资信证明、或投标担保函）
 
致：                     
（ ）投标人提供财务报告的
□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供资信证明的
□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）投标人提供投标担保函的
现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：
2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。
2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。
※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信证明复印件或投标担保函复印件。
3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124号）的规定。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-4依法缴纳税收证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳税收的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法免税的投标人
（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。
3、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-5依法缴纳社会保障资金证明材料
 
致：                     
1、依法缴纳社会保障资金的投标人
（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的
现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的
自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人
（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。
2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：
2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。
2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。
2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。
3、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。
4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-6具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函（若有）
 
致：                     
我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应提供本声明函。
2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人可不提供本声明函。
3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明
 
致：                     
参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。
特此声明。
 
★注意：
1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。
2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。
3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-8信用记录查询结果
 
致：                     
现附上截至    年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
投标人应在招标文件要求的截止时点前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录，投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-9检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函
 
检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。
 
★注意：
1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无效。
2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查询结果原始页面的打印件（或截图），否则投标无效。
3、告知函应在有效期内且内容完整、清晰、整洁，否则投标无效。
4、有效期内的告知函复印件（含扫描件）及符合招标文件第七章规定的打印件（或截图），无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。
5、无法获取有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，应在《参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明》中对近三年无行贿犯罪记录进行声明。
二-10联合体协议（若有）
 
致：                     
兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号：         ）的投标。现就联合体参加本项目投标的有关事宜达成下列协议：
一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
2、成员方：
2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；
……。
二、联合体各方约定：
1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。
2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。
  3、根据福建省财政厅文件（闽财购[2008]10号）的规定，若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…；否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。
三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。
五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。
（以下无正文）
 
牵头方：（全称并加盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
……
 
成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）  
 
 
签署日期：    年   月   日
 
★注意：
1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。
2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权书”。
3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。
 
 
二-11中小企业声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
                      中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

     2.  （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                 企业名称（盖章）：        

                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                            中小企业声明函（工程、服务）

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                                                  企业名称（盖章）：                     

                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
               
附：
残疾人福利性单位声明函
（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-12其他资格证明文件（若有）
 
二-12-①具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料（若有）
 
致：                     
现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。
 
★注意：
1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。
2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二-12-②招标文件规定的其他资格证明文件（若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
三、投标保证金
 
 
编制说明
 
1、在此项下提交的“投标保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。
2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（报价部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索引
一、开标一览表
二、投标分项报价表
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
 
一、开标一览表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	投标报价
	投标
保证金
	备注

	*
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	a.投标报价的明细：详见《投标分项报价表》。
b.招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）：详见报价部分。

	…
	投标总价（大写金额）：                      。
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。
1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即：若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、投标分项报价表
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	合同包
	品目号
	投标标的
	规格
	来源地
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。
1.4同一合同包中，“单价（现场）”×“数量”=“总价（现场）”，全部品目号“总价（现场）”的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“投标总价”保持一致。
1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“备注”项下填写。
2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）
 
三-1优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（若有）
 
三-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣除。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 
三-2小型、微型企业产品等价格扣除证明材料（若有）
 
三-2-①小型、微型企业产品等统计表（价格扣除适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	合同包内属于小型、微型企业产品等的情况

	合同包
	品目号
	采购标的
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	制造厂商
	企业类型

	*
	*-1
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	备注
	合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额：              。


★注意：
1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）”及“三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可享受价格扣除。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三-2-②中小企业声明函（价格扣除适用，若有）
 
                        中小企业声明函（货物）
       本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

      1.  （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

     2.  （标的名称） ， 属 于 （采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

  
……

     以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

    本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                               企业名称（盖章）：        

                           日期：

    1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                                  中小企业声明函（工程、服务）

    本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

        1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  

人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
        2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

      以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

     本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                                              企业名称（盖章）：                     

                            日期：

     1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
 
 
三-2-③小型、微型企业等证明材料（价格扣除适用，若有）
 
 
编制说明
 
1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料，证明材料应与《中小企业声明函》的内容相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。
2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。
3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
 
 
附：
残疾人福利性单位声明函（价格扣除适用，若有）
 
本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：
（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）
（ ）由本投标人承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程
（ ）由本投标人承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；
本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。
2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。
3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
三-3招标文件规定的其他价格扣除证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“节能（非强制类）、环境标志产品价格扣除”及“小型、微型企业产品等价格扣除”外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
四、招标文件规定的加分证明材料（若有）
 
四-1优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（若有）
 
四-1-①优先类节能产品、环境标志产品统计表（加分适用，若有）
 
招标编号：                   
货币及单位：人民币元
	
	本合同包内属于节能、环境标志产品的情况

	合同包
	品目号
	货物名称
	单价
（现场）
	数量
	总价
（现场）
	认证种类

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	备注
	a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额：              ；
b.合同包投标总价（报价总金额）：              ；
c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价（报价总金额）”的比例（以%列示）：              。


★注意：
1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“四-1-②优先类节能产品、环境标志产品加分证明材料（加分适用，若有）”。
2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填写。
3、具体统计、计算：
3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。
3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。
3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。
3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。
4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
四-1-②优先类节能产品、环境标志产品证明材料（加分适用，若有）
 
 
编制说明
 
除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证明材料。
 
 
四-2招标文件规定的其他加分证明材料（若有）
 
 
编制说明
 
若投标人可享受招标文件规定的除“优先类节能产品、环境标志产品加分”外的其他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。
 
 
 
 
封面格式
 
 
 
福建省政府采购投标文件
（技术商务部分）
 
（填写正本或副本）
 
项目名称：（由投标人填写）
备案编号：（由投标人填写）
招标编号：（由投标人填写）
所投合同包：（由投标人填写）
 
 
 
 
投标人：（填写“全称”）
（由投标人填写）年（由投标人填写）月
 
 
索引
一、标的说明一览表
二、技术和服务要求响应表
三、商务条件响应表
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
★注意
技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则符合性审查不合格。
 
 
一、标的说明一览表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	投标标的
	数量
	规格
	来源地
	备注

	*
	*-1
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。
1.2“投标标的”为货物的：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。“备注”项下应填写货物的详细性能说明及供货范围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、原产地等。
1.3“投标标的”为服务的：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。“备注”项下应填写关于服务标准所涵盖的具体项目或内容的说明等。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、投标文件中涉及“投标标的”、“数量”、“规格”、“来源地”的内容若不一致，应以本表为准。
4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
二、技术和服务要求响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	技术和服务要求
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再    另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
三、商务条件响应表
 
招标编号：                   
	合同包
	品目号
	商务条件
	投标响应
	是否偏离及说明

	*
	*-1
	
	
	

	
	…
	
	
	

	…
	
	
	
	


★注意：
1、本表应按照下列规定填写：
1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。
1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应；对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体的数值。
1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。
2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。
 
 
投标人：（全称并加盖单位公章）
投标人代表签字：                   
日期：    年   月   日
 
 
四、投标人提交的其他资料（若有）
 
 
编制说明
 
1、招标文件要求提交的除“资格及资信证明部分”、“报价部分”外的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的，投标人应在此项下提交。
3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。
 
 
 
采购文件相关附件

 
 
 

